[TreeMainMenu]
0=CPS-DMR
1=基本信息
2=总体设置
3=菜单选项
4=可编程按键
5=短信设定
6=加密设定
7=数字紧急报警系统
8=数字联系人
9=数字接收组列表
10=组信息
11=扫描列表
12=信道信息
13=DTMF信令



[MENU]
FILE=文件(&F)
FILE_NEW=新建(&N)\tCtrl+N
FILE_OPEN=打开(&O)...\tCtrl+O
FILE_SAVE=保存(&S)\tCtrl+S
FILE_SAVE_AS=另存为(&A)...
FILE_PRINT=打印(&P)...\tCtrl+P
FILE_PRINT_PREVIEW=打印预览(&V)
APP_EXIT=退出(&X)


EDIT=编辑(&E)
EDIT_BASICINFO=对讲机基本信息
EDIT_GENERALSETTING=总体设置
EDIT_MENUITEM=菜单选项
EDIT_BUTTONS=可编程按键
EDIT_TEXTMESSGE=短信设定
EDIT_PRIVACYSETTING=加密设定
EDIT_EMERGENCYSYSTEM=数字紧急报警系统
EDIT_CONTACT=数字联系人
EDIT_RXGROUPCALL=数字接收组列表
EDIT_ZONE=组信息
EDIT_SCANLIST=扫描列表
EDIT_CHANNELINFO=信道信息
EDIT_DTMFSIGNALING=DTMF信令
EDIT_TIMESETTING=时间设置


PROGRAM=编程(&P)
PROGRAM_READDATA=读数据(&R)\tCtrl+R
PROGRAM_WRITEDATA=写数据(&W)\tCtrl+W
PROGRAM_TESTMODE=测试模式(&T)\tCtrl+T


SETTING=设置(&S)
SETTING_CHINESE=中文
SETTING_ENGLISH=英文(English)


VIEW=视图(&V)
VIEW_TREEBAR=树视图
VIEW_TOOLBAR=工具栏
VIEW_STATUS_BAR=状态栏

WINDOW=窗口(&W)
WINDOW_CASCADE=层叠
WINDOW_TILE_HORZ=平铺
WINDOW_ARRANGE=排列图标

HELP=帮助(&H)
HELP_HELP=帮助(&H)
APP_ABOUT=关于(&A) ...


MENU_ADD=增加(&A)
MENU_COPY=复制(&C)
MENU_PASTE=粘贴(&P)
MENU_DELETE=删除(&D)

[String]
IDS_WARN_CLEAR=所有数据将被清除。
IDS_WARN=警告

IDS_TIP_32783=读数据
IDS_TIP_32784=写数据
IDS_TIP_57600=新建
IDS_TIP_57601=打开
IDS_TIP_57603=保存
IDS_TIP_57607=打印
IDS_TIP_32787=帮助


IDS_CONTINUE=持续
IDS_HANG=挂起
IDS_NUMBERKEY=数字键
IDS_OFF=关闭
IDS_NONE=无
IDS_YES=是
IDS_NO=否
IDS_EXIST_NAME=别名已经存在!
IDS_EXIST_CALLID=呼叫ID已经存在!
IDS_INFINITE=无穷
IDS_PROMPT_GROUPLISTMEMBER=联系人成员不得大于32个!
IDS_PROMPT_CHANNELMEMBER=信道成员不得大于16个!
IDS_PROMPT_CHANNELMEMBER1=信道成员不得大于31个!

IDS_SELECTED=选定的
IDS_LASTACTIVE=上次活动信道

IDS_UNNAMEDDFUDEVICCE=未命名的DFU!
IDS_UNKNOWHIDDEVICE=未知的HID!

IDS_PROMPT=注意
IDS_PROMPT_READ=正在读取数据...
IDS_PROMPT_WRITE=正在写入数据...
IDS_PROMPT_READFAIL=读取数据失败!
IDS_PROMPT_WRITEFAIL=写入数据失败!
IDS_PROMPT_READSUCC=读取数据成功!
IDS_PROMPT_WRITESUCC=写入数据成功!
IDS_READDATA=从对讲机读取数据
IDS_WRITEDATA=向对讲机写入数据
IDS_ERROR=错误
IDS_ERROR_PORTCONN=请检查USB是否被占用或者未连接。
IDS_WARN_LOAD=机型错误!
IDS_WARN_FREQRANGE=频段错误!
IDS_ERROR_PASSWORD=密码错误!
IDS_PASSWORDEIGHT=密码不足8位!
IDS_PROMPT_PASSWORDSUCC=密码修改成功!

IDS_RXFREQ=接收频率 :
IDS_TXFREQ=发射频率 :
IDS_CHANNEL=信道

IDS_PCSOFTWARE=0128
IDS_VERSION=版本号 : V1.28.0
IDS_ABOUTCOPYRIGHT=版权所有 : 福建省特易通电子设备有限公司
IDS_COPYRIGHT=版权所有 : 福建省特易通电子设备有限公司
IDS_NAME=名称 : 
IDS_PROGRAM= 编程软件


IDS_DTMFSYSTEM=系统
IDS_DTMFENCODE=编码
IDS_DTMFDECODE=解码
IDS_DKEY=D码
IDS_CURRENTCH=选定的
IDS_MANUAL=手动
IDS_ALWAYS=常开


[Resource]
1=确定
2=取消
114=测试模式
132=调整模式
147=请输入密码
159=请输入密码
160=密码修改
161=时间设置
1000=上次编程时间
1002=机型
1004=频率范围
1006=机型型式号
1008=主型号
1010=序列号
1012=CPS软件版本
1013=取消
1014=硬件版本
1017=固件版本
1019=设备ID
1055=数字/模拟数据
1056=数字数据
1057=模拟数据
1082=旧密码:
1084=新密码:
1089=请输入密码:
1092=读取
1093=写入
1094=时间设置
1096=当前时间
1100=单呼
1101=禁用所有LED
1102=监听类型
1104=模拟麦克风AGC
1105=数字麦克风AGC
1106=省电模式前导码
1107=省电模式接收
1108=所有提示音禁用
1109=渐强提示音
1110=信道空闲提示音
1111=密码锁定启用
1112=通话允许提示音
1114=扫描优先提示
1115=对讲机ID
1117=发射前导码持续时间[毫秒]
1120=脱网组呼挂起时间[毫秒]
1123=脱网单呼挂起时间[毫秒]
1126=声控发射灵敏度
1128=模拟MIC增益
1131=数字MIC增益
1134=接收低电池电量间隔[秒]
1137=呼叫警报提示音持续时间[秒]
1140=单独工作响应计时器[分]
1143=单独工作提醒计时器[秒]
1146=加密类型
1148=扫描数字挂起时间[毫秒]
1151=扫描模拟挂起时间[毫秒]
1154=开机密码
1156=对讲机名称
1158=扫描
1159=提示音
1160=单独工作
1161=麦克风
1162=脱网
1163=省电
1164=信道语音播报
1165=PC编程密码
1167=语音播报语言
1169=开机密码
1170=语音播报
1171=配置密码
1173=锁键时间[秒]
1175=背光时间[秒]


1250=菜单挂起时间[秒]
1253=短信
1254=呼叫提示
1255=编辑
1256=手动拨号
1257=对讲机检测
1258=远程监听
1259=对讲机激活
1260=对讲机遥毙
1261=一键拨号
1262=扫描
1263=编辑列表
1264=未接呼叫
1265=应答呼叫
1266=呼出对讲机
1267=脱网
1268=音调/提示
1269=功率
1270=背光
1271=开机界面
1272=键盘锁
1273=LED指示灯
1274=静噪
1275=加密
1276=声控发射
1277=密码锁
1278=联系人
1279=扫描
1280=呼叫记录
1281=设置
1282=对讲机配置
1283=显示模式

1350=顶键
1353=侧键1
1356=侧键2
1359=短按
1360=长按
1361=对讲机按键
1362=一键访问
1363=数字键快速联系人访问
1366=紧急功能短按持续时间[毫秒]
1369=长按键时间[毫秒]
1374=侧键3

1400=增加
1401=删除


1604=读(&R)
1605=写(&W)
1606=打开测试数据(&O)
1607=保存测试数据(&S)
1608=进入调测模式(&E)

1700=->>
1701=->|
1702=|<-
1703=<<-
1707=可用到的联系人
1708=联系人成员
1709=组呼列表别名
1711=增加>>
1712=<<删除

1850=对讲机遥毙解码
1851=远程监听解码
1852=紧急远程监听解码
1853=远程监听持续时间[秒]
1856=发射同步唤醒TOT[毫秒]
1859=发射唤醒消息限制
1862=系统名称
1863=紧急报警系统
1864=警报类型
1866=报警模式
1868=发射中断
1869=不礼貌重试
1872=礼貌重试
1875=热麦克持续时间[秒]
1878=回复信道
1900=区域名称
1902=可用到的信道
1903=信道成员

1950=扫描列表名称
1952=优先信道1
1954=优先信道2
1956=指定发射信道
1958=PL类型
1960=应答
1961=信道标记
1962=信令保持时间[毫秒]
1965=优先采样时间[毫秒]

2001=信道模式
2002=信道带宽
2004=自动扫描
2005=静噪
2007=单独工作
2008=允许脱网
2009=只接收
2010=中继台时隙
2012=彩色码
2014=加密组
2016=加密
2018=单呼确认
2019=(接收)参考频率
2021=紧急警报指示
2022=紧急警报确认
2023=紧急呼叫提示
2024=(发射)参考频率
2026=(编码)亚音频尾音翻转/亚音数码关闭码允许
2027=亚音频尾音翻转相移
2029=静噪级别
2030=功率
2032=准许发射条件
2041=接收频率(MHz)
2043=发射频率(MHz)
2047=信道名称
2049=联系人
2050=发射TOT限时器[秒]
2051=TOT再键延时[秒]
2052=扫描列表
2053=组呼列表
2054=CTCSS/DCS解码
2055=CTCSS/DCS编码
2056=声控发射
2057=紧急报警系统
2058=确认数据呼叫
2059=信令静噪条件
2061=解码条件
2063=接收信令系统
2065=发射信令系统
2067=解码1
2068=解码2
2069=解码3
2070=解码4
2071=解码5
2072=解码6
2073=解码7
2074=解码8
2079=压缩的UDP数据头
2080=显示PTT ID

2200=请选择调测项
2207=关闭
2302=首码延迟时间[毫秒]
2305=首码持续时间[毫秒]
2308=码元持续时间[毫秒]
2311=码间间隔时间[毫秒]
2314=*#持续时间[毫秒]
2317=D码设置[毫秒]
2320=下一序列解码间隔[秒]
2323=自动复位时间[秒]
2326=DTMF侧音
2328=PTT ID
2329=组呼码
2331=PTT ID上线码
2333=PTT ID下线码
2336=DTMF号码
2338=响应类型
2340=解码类型
2342=应答
2344=自动应答延时[毫秒]
2347=回复信道
2351=修改密码

[VoiceAnnouncement]
0=英文
1=中文

[SignalingSquelch]
0=无
1=与
2=或

[DecodeCondition]
0=载波
1=CTCSS/DCS

[SignalingSystem]
0=关闭
1=DTMF-1
2=DTMF-2
3=DTMF-3
4=DTMF-4


[OneTouchAccessMode]
0=无
1=数字
2=模拟

[OneTouchAccessCallType]
0=呼叫
1=短信
2=呼叫提示
3=双工
4=DTMF-1
5=DTMF-2
6=DTMF-3
7=DTMF-4

[OneTouchAccess]
0=序号
1=模式
2=呼叫
3=呼叫类型
4=短信/编码


[MonitorType]
0=静默
1=打开静噪

[TalkPermitTone]
0=无
1=数字
2=模拟
3=模拟和数字

[PrivacyType]
0=无
1=基本
2=增强

[KeyData]
0=无
1=所有提示音开/关
2=紧急模式开启
3=紧急模式关闭
4=高/低功率选择
5=监听
6=无用信道(临时)删除
7=一键通1
8=一键通2
9=一键通3
10=一键通4
11=一键通5
12=一键通6
13=中继/脱网
14=扫描开/关
15=对讲机检测
16=对讲机禁用
17=对讲机激活
18=对讲机名称
19=远程监听
20=短信
21=严格/正常静噪
22=加密开/关
23=声控发射开/关
24=区域选择
25=区域切换
26=电池电量指示
27=背光自动开关
28=通讯录
29=键盘锁
30=单呼手动拨号
31=单独工作开/关

[DtmfEncode]
0=序号
1=编码

[PTTID]
0=无
1=发射开始
2=发射结束
3=两者

[GroupCode]
0=无
1=A
2=B
3=C
4=D
5=*
6=#

[ResponseType]
0=通用
1=遥毙
2=遥晕
3=激活
4=遥醒

[DecodeType]
0=无
1=选呼

[GridTextMessage]
0=序号
1=短信


[GridContact]
0=序号
1=联系人名称
2=呼叫类型
3=呼叫ID
4=呼叫接收提示音

[ContactCallType]
0=组呼
1=单呼
2=全呼
3=调度呼叫
4=PC呼叫

[TestModeText]
0=功能参数/频点
1=接收频率
2=发射频率
3=VOX 一级开启电平
4=VOX 十级开启电平
5=接收低电压
6=接收满电压
7=RSSI 一级(-120dBm)
8=RSSI 四级(-70dBm)
9=模拟MIC自动增益
10=数字MIC自动增益
11=频率稳定度调整(高)
12=频率稳定度调整(中)
13=频率稳定度调整(低)
14=发射高功率
15=发射低功率
16=接收灵敏度
17=第9级打开静噪电平
18=第9级关闭静噪电平
19=第1级打开静噪电平
20=第1级关闭静噪电平
21=最大音频频偏
22=CTCSS（67Hz）频偏
23=CTCSS(151.4Hz)频偏
24=CTCSS（254.1Hz）频偏
25=DCS平衡
26=DCS频偏
27=MOD1偏置
28=模拟语音调整频偏
29=快锁电压偏置
30=发送I路偏置
31=发送Q路偏置
32=发送I路幅度
33=发送Q路幅度
34=接收I路偏置
35=接收Q路偏置
36=模拟发送I路幅度
37=模拟发送Q路幅度

[BasicEnhanced]
0=序号
1=键值(基本加密)

[Enhanced]
0=序号
1=键值(增强加密)

[AlarmType]
0=禁止
1=常规
2=静默
3=静默带语音

[AlarmMode]
0=紧急警报
1=紧急警报和呼叫
2=紧急警报和语音

[PlType]
0=禁用
1=非优先信道
2=优先信道
3=优先和非优先信道

[ChannelMode]
0=自动
1=模拟
2=数字

[BandWidth]
0=12.5kHz
1=20kHz
2=25kHz 

[Squelch]
0=严格
1=正常

[RefFreq]
0=低
1=中
2=高

[QtReverse]
0=180
1=120

[Power]
0=低
1=高

[AdmitCriteria]
0=始终
1=信道空闲
2=正确的CTCSS/CDCSS
3=可用彩色码

[AdjustText]
0=VOX一级开启电平
1=VOX十级开启电平
2=接收低电压
3=接收满电压
4=RSSI一级电平
5=RSSI四级电平
6=频率稳定度调整
7=发射高功率
8=发射低功率
9=接收灵敏度
10=第9级打开静噪电平
11=第9级关闭静噪电平
12=第1级打开静噪电平
13=第1级关闭静噪电平
14=CTCSS(67Hz)频偏
15=CTCSS(151.4Hz)频偏
16=CTCSS(254.1Hz)频偏
17=DCS频偏
18=数字发送I路幅度&Q路幅度
19=模拟发送I路幅度&Q路幅度
20=误码率测试










